[Start] |  | [Struktur] |  | [Guide] |  |  |  |  |  |
getOrderResponse

Vorheriges Element | Zurück | Nächstes Element

| Attribut | from |

| Status: | M

| Format: | Je nach Kodierung Numerisch oder HEX-Code oder C40-Code, maximal 9 Stellen
| Beschreibung: | Nummer der ersten Sendung des Sendungungsnummernbereiches. Wenn im Element/Attribut FrankingIdEncoding eine HEX- oder C40-Kordierung angegeben ist, dann wird diese Sendungsnummer dementsprechend codiert übergeben.
| Beispiel: | 2345
| Pfad (de): | Gebindestruktur.Gebinde.Referenz.Referenzierte Sendungen.Sendungsnummernbereich.von
| Pfad (en): | Packaging.Package.Ref.RefShipment.MailItemID.from

Version: | getOrderResponse; 5.0; 03 | erstellt am: | 14.03.2024 | gedruckt am: | 11.03.2024